遇到的问题：

1、汇报描述符在usbd\_custom\_hid\_if.c文件中，修改了结构体内容后如果数量有变化，对应的结构体大小宏USBD\_CUSTOM\_HID\_REPORT\_DESC\_SIZE也要记得修改。

2、CUSTOM\_HID\_FS\_BINTERVAL宏定义了发送的时间间隔，默认是0x20，比较大，如果实时性要求高要改小。

3、定义的结构体要注意变量大小和顺序，不然编译器会自动对齐而时实际大小和期望的大小不一致。